2017년판 북경시 퇴출대상 공업업종 알림

1. < 내용해설> 북경시 경제정보화위원회(2017.7.27.)

□ (배경) 북경시 인민정부판공청이 <북경시 공업오염조정퇴출업종과 설비퇴출 목록(2017년판)>(2017.7.4.)>과 그 해설내용(2017.7.27.)을 발표하였기에 아래와 같이 요약정리하여 알려드리니 재중 한인기업은 참고바람

* 해당목록은  강철업종 ․ 유색금속업종 ․ 건재업종 ․ 화학공업업종 ․ 방직날염업종 ․ 인조판 및 가구업종 ․ 의약업종 ․ 기계업종 ․ 인쇄업종 ․ 제지업종 ․ 기타 업종과 설비로 명기되어 있으며, 세부적 업종은 목록에서 확인필요

□(의의) <2017년 북경 시정부 중점업무보고 방안>과 <2017년도 청결공기 행동계획 중점임무실시>에 근거, 북경시 경제정보화위원회 및 북경시 환보국은 연합하여 <2014년판 북경공업오염업종, 생산공업 조정퇴출 및 설비도태목록>을 수정하여 2017년판을 작성함. 이조치는 북경시의 산업구조조정방안으로, 도시의 수도기능에 맞지 않는 기업의 퇴출을 추진하는 것이며 북경시의 일반제조 및 오염기업의 구조조정퇴출업무의 지도근간 역할을 함

□(작성상황) 국가, 북경시 산업정책, 환경정책 및 업종기준을 참고하고,  특히 인쇄, 포장, 가구, 화공, 건재 등 중점업종협회 등과 수차례 조사연구를 거쳤으며, 신문출판국 등과 좌담회 및 유관기관의 의견을 청취하였음

□(대상) 목록은 국가산업정책중 도태가 요구되는 업종, 북경시 실제상황, 대기오염방지수요 등에 맞추어 매우 엄격한 기준을 적용하였음

□(기본내용) 목록은 국가산업정책과 북경시 규획요구에 따라 제정되었으며,  생산업종과 설비분야로 양분하여 총 172 목록을 정함(업종 115개, 설비 57개). 대상업종은 오염배출 과다, 에너지 소모과다,  낙후된 공업업종, 수도기능에 맞지 않은 업종, 국가에 의해 도태가 명시된 낙후설비 등임

□ (2014년판 대비 변화내용) 2017년 목록은 업종분야에서 10개업종 신설, 수정 5개 업종, 설비분야에서 7개항목이 신설됨. 주요 수정내용은 화공, 가구, 인쇄 업종과 유기용제 사업업종임. 신설된 것은 국가가 도태로 정한 낙후설비, 즉 JS계열중소형 삼상전동기 등임

□(실시기한) 각 목록에는 퇴출연도가 표시되어 있음. 예를 들어 목록에 (2017년)으로 되어 있으면, 2017년 말까지 조절퇴출 혹은 도태업무를 완성해야 함, 미표기된 경우는 즉각 퇴출 및 도태하여야 함. 목록에 규정된 업종은 <북경시 대기오염오염방지조례>에 근거하여 신축, 확장 등의 비준을 받을 수 없음. 유관기관은 목록기업에 대하여 엄격히 환경보호, 에너지절약, 청결생산, 안전생산, 생산품질 유지, 직업건강 등 다방면의 법률법규와 기술표준을 집행하여 목록업종의 조정퇴출과 설비도태를 촉진해야 함. 목록은 상관법률법규 및 수도의 경제사회발전수요에 맞게 수정될 수 있음

2. <본문내용> 북경시공업오염조정퇴출업종과설비도태목록(2017년판)(2017.7.4.)

각 구역 인민정부, 시 정부 각 위원회 판 ․ 국 ․ 각시 소속 기구:

˂북경시 공업오염업종 생산 조정퇴출 및 설비 도태목록(2017년)＞은 시 정부의 동의를 얻어 발표하니 집행에 만전을 기할것. ˂북경시 공업오염업종 생산 공예 조정퇴출 및 설비 도태목록(2014년)판＞은 오늘부터 효력을 상실함.

북경시 인민정부 판공청

2017년 7월 4일

˂북경시 공업오염업종 생산 공예 조정퇴출 및 설비 도태목록(2017년)＞

설명

□ 수도 도시의 전략적 입장을 실현하고, ˂대도시병＞의 가속적 치유, ˂파란하늘 보위전＞, ˂푸른 물 보전＞, <돌출 문제 소멸>을 위하여  ˂북경시 대기오염방지조례＞ 규정에 따라 , 시 경제정보화 위원회․ 시 환보국은 ˂북경시 공업오염업종 생산 공예 조정퇴출 및 설비 도태목록(2014년)판＞을 수정하여, 아래와 같이 ˂북경시 공업오염업종 생산 공예 조정퇴출 및 설비 도태목록(2017년)＞(이하 목록 간칭)발행함

<목록>

一、行业及生产工艺

(一)钢铁

1.铁合金生产

2.普通钢丝、钢绞线生产

3.彩涂板生产

4.预应力钢材生产消除应力处理的铅淬火工艺

(二)有色金属

1.再生铅生产

2.再生铝生产

3.常用有色金属冶炼

4.贵金属冶炼

5.铜线杆(黑杆)生产

6.提取线路板中金、银、钯等贵重金属工艺

7.烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤工艺

(三)建材

1.平板玻璃生产

2.沥青类防水材料生产

3.水泥生产(有水泥窑协同处置危险废弃物除外)(2017年)

4.玻纤增强水泥(GRC)制品生产

5.石棉水泥制品生产

6.S-2型混凝土轨枕生产

7.石灰生产

8.石材加工(汉白玉加工、石材雕刻除外)

9.建筑陶瓷生产

10.粘土砖生产

11.建筑渣土烧结砖生产

12.页岩砖生产

13.粉煤灰砖生产

14.湿法模塑成型的混凝土路面砖、路缘石生产

15.石膏砌块生产

16.年产10万立方米以下的轻集料混凝土砌块生产线

17.纸面石膏板生产

18.手工制作墙板生产

19.燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产

20.岩棉制品生产

21.土砂石开采

22.不符合环保、安全生产要求的非金属矿开采，非机械化非金属矿开采

23.非蒸压养护加气混凝土生产线，手工切割加气混凝土生产线

24.年产15万立方米以下的加气混凝土生产线

25.年产50万件以下的卫生陶瓷生产线

26.陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺

27.真空加压法和气炼一步法石英玻璃生产工艺

28.聚乙烯丙纶类复合防水卷材二次加热复合成型生产工艺

29.装饰石材矿山硐室爆破开采技术、吊索式大理石土拉锯工艺

(四)化工

1.农药生产(生物农药及农药研发、中试除外)(2018年)

2.有机溶剂型油墨生产(2017年)

3.有机溶剂型涂料生产

4.改性淀粉涂料生产

5.含有机锡的防污涂料生产

6.含三丁基锡、红丹的涂料生产

7.含滴滴涕的涂料生产

8.含异氰脲酸三缩水甘油酯(TGIC)的粉末涂料生产

9.未达到《玩具涂料中有害物质限量》标准的玩具涂料生产

10.未达到《汽车涂料中有害物质限量》标准的汽车涂料生产

11.未达到《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582)标准的内墙涂料生产

12.有机溶剂型粘合剂生产(2017年)

13.有机溶剂型稀释剂生产(2017年)

14.含苯类、苯酚、苯甲醛和二(三)氯甲烷的脱漆剂生产

15.聚氯乙烯建筑防水接缝材料(焦油型)生产

16.氯碱生产

17.钛白粉生产

18.铬化合物生产

19.氯化汞催化剂生产

20.乙炔生产

21.甲基溴生产

22.多氯联苯(变压器油)生产

23.超薄型(厚度低于0.015毫米)塑料袋生产

24.以氯氟烃(CFCs)为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产

25.年产200万吨及以下常减压生产线

26.年产3亿只以下天然胶乳安全套生产线

27.半水煤气氨水液相脱硫工艺

28.一氧化碳常压变换及全中温变换(高温变换)工艺

29.芒硝法硅酸钠(泡花碱)生产工艺

30.以四氯化碳(CTC)为清洗剂的生产工艺

31.以三氟三氯乙烷(CFC-113)和甲基氯仿(TCA)为清洗剂和溶剂的生产工艺

32.用火直接加热的涂料用树脂生产工艺

(五)纺织印染

1.棉印染工艺

2.麻印染工艺

3.丝印染工艺

4.化纤织物印染工艺

5.毛印染工艺(2017年)

(六)人造板及家具

1.人造板生产

2.使用有机溶剂型涂料的家具制造工艺

3.使用有机溶剂型胶粘剂的家具制造工艺(2017年)

4.使用有机溶剂型涂料的木制品加工工艺

5.使用有机溶剂型胶粘剂的木制品加工工艺(2017年)

(七)医药

1.化学原料药制造(化学原料药的研发和中试除外)(2017年)

2.高耗能大规模发酵生物产品生产

3.含汞类体温计、血压计制造

4.铅锡软膏管、单层聚烯烃软膏管制造(肛肠、腔道给药除外)

5.安瓿灌装注射用无菌粉末制造

6.药用天然胶塞制造

7.非易折安瓿制造

8.输液用聚氯乙烯(PVC)软袋制造(不包括腹膜透析液、冲洗液用)

(八)机械

1.铸造生产加工

2.锻造生产加工

3.电镀生产加工

4.手工、开放式的注汞技术和液汞电光源制造

5.含汞类电池制造

6.含铅类电池制造

7.糊式锌锰电池制造

(九)印刷

1.使用有机溶剂型油墨的塑料印刷工艺(醇类油墨除外)(2017年)

2.使用有机溶剂型油墨的丝网印刷工艺

3.传统晒版工艺

4.使用有机溶剂型上光油的上光工艺

5.使用有机溶剂型胶粘剂的包装、装订工艺

6.使用醇类添加量>5%润版液或未对润版液废液进行回收处理的印刷工艺

7.使用煤油或汽油作为清洗剂的印刷工艺

8.铅排、铅印工艺

9.使用苯胺油墨的凹版印刷工艺

(十)造纸

1.文化纸生产

2.白板纸生产

3.化学法制浆工艺

4.单条年产2万吨及以下、以废纸为原料的制浆生产线

(十一)其他

1.猪、牛、羊、禽手工屠宰

2.皮革鞣制加工工艺

3.毛皮鞣制加工工艺

4.电子行业含铅电镀工艺

5.国家和本市明令淘汰的其他工业行业和生产工艺

二、设备

1.倒焰窑

2.生产地条钢、普碳钢的工频和中频感应炉

3.有效容积18立方米及以下轻烧反射窑、有效容积30立方米及以下重烧镁砂竖窑

4.再生有色金属生产中直接燃煤的反射炉

5.燃煤和燃发生炉煤气的坩埚玻璃窑，直火式、无热风循环的玻璃退火炉

6.建筑卫生陶瓷土窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑

7.用于制备轻烧氧化镁的土焙烧窑、土煅烧窑

8.轮窑、立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑

9.不符合国家现行城市生活垃圾、医疗废物和工业废物焚烧相关污染控制标准、工程技术标准以及设备标准的小型焚烧炉

10.箱式空气介质加热的电阻炉

11.坩埚式电阻炉

12.井式气体化学热处理炉

13.井式空气介质加热的回火炉

14.中频无芯感应熔炼炉

15.低效电机(含J02、J03、J2、BJ0、JB3、JZ、JZ2、JZR、JZR2、JZB、JZRB系列等)

16.低压三相异步电动机(2003年前生产的Y系列电动机)

17.低压低效三相异步电动机(2003年前生产的Y2、Y3系列及电机生产企业自行命名的电动机)

18.JK、JS系列中小型三相异步电动机

19.JK、JS系列高压三相笼型异步电动机

20.中小型配电变压器(含SJ、SJ1、SJ2、SJ3、SJ4、SJ5、SJL、SJL1、S、S1、SZ、SL、SLZ、SL1、SLZ1系列等)

21.DJMB系列照明用干式变压器和DBK系列控制用干式变压器

22.配电变压器(含SL7-30/10～SL7-1600/10、S7-30/10～S7-1600/10配电变压器等)

23.S8、S9系列油浸式无励磁调压变压器

24.SG(B)8系列干式无励磁调压变压器

25.接触调压器TDGC、TSGC系列

26.SCB8干式变压器SCB8-30～2500/10

27.直流弧焊电动发电机AX1-500型

28.直流弧焊电动发电机Ap-1000型

29.交流弧焊机BX1-330型

30.交流弧焊机BX1-135、BX2-500

31.磁放大器式直流电弧焊机ZXG、MZ

32.NSA系列磁放大器式氩弧焊机

33.ZX5系列晶闸管直流手工焊条弧焊机、ZX5系列晶闸管手工焊条弧焊整流器

34.ZX6系列抽头式整流弧焊机

35.LHS型立式冲天管结构燃油、燃天然气锅炉

36.立式水管燃油、气蒸汽锅炉LHS1-0.7-Y(Q)、LHS2-1.0-Y(Q)

37.DZL2-1.0-AⅡ。P未改进的水火管快装锅炉

38.2t/h手摇炉排蒸汽锅炉(DZH2-1.0-AⅡ)

39.立式固定炉排有机热载体锅炉YGL-160MAⅡ、YGL-200MAⅡ

40.往复炉排热水锅炉(含DZW1.4-0.7/95/70-AⅡ、DZW2.8-0.7/95/70-AⅡ等)

41.卧式内燃链条炉排锅炉(含WNL1-13-A3、WNL2-13-A3、WNL4-13-A3等)

42.沸腾锅炉SHF6-SHF35

43.以氯氟烃(CFCs)为制冷剂的制冷空调产品

44.12JD型深水井泵

45.GC型低压锅炉给水泵

46.热动力式疏水阀(含S15H-16、S19H-16、S19H-16C、S49H-16、S49H-16C、S19H-40、S49H-40、S19H-64、S49H-64等)

47.“二人转”式有色金属轧机

48.溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机

49.J1101系列全张单色胶印机(印刷速度每小时5000张及以下)

50.W1101型全张自动凹版印刷机、AJ401型卷筒纸单面四色凹版印刷机

51.DJ01型平装胶订联动机，PRD-01、PRD-02型平装胶订联动机，DBT-01型平装有线订、包、烫联动机

52.离心涂布机

53.照像制版机

54.列入工业和信息化部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》的其他设备

55.未达到国家强制性能效标准要求的用能设备

56.危及生产和人身安全，不具备安全生产条件的设备

57.国家和本市明令淘汰的其他设备(끝)